Содержание · Работа ·

### Диалог ввода-вывода

Параметры ввода-вывода Скрипт обработки ввода-вывода

При возникновении ошибок чтения или записи выводится окно, позволяющее выбрать способ обработки ошибок ввода-вывода. Внимание! Ознакомьтесь с информацией об использовании повреждённого устройства.

Окно содержит информацию об ошибке: [W] означает, что ошибка произошла в момент записи на диск, LUN - номер диска в виртуальном массиве RAID, номера секторов, при обращении к которым возникла ошибка, число попыток обращения, номер и описание ошибки (даваемое ОС в Windows). После нескольких повторных попыток, определённых параметрами, программа переходит в режим ожидания (если в параметрах не выбран режим автоматического пропуска ошибок), и кнопка Повторить становится активной. Сообщение выводится перед тем, как блок данных будет обработан.

Прервать: прервать текущую операцию.

При нажатии на кнопку Прервать секторы с ошибками не будут скопированы в место для записи (это поведение может быть изменено в следующих версиях). Кнопка может быть неактивной, если операция не может быть прервана в данный момент.

Повторить: повторить попытку доступа.

В некоторых случаях возможно успешное считывание информации с диска после нескольких дополнительных попыток. В этом случае выполнение операции продолжается без искажения информации.

Игнорировать: продолжить операцию, проигнорировав ошибку.

Текущая операция будет продолжена, но часть информации будет искажена. Если ошибка возникает при чтении структуры файловой системы, то могут быть потеряны некоторые файлы, нарушена структура директорий.

Игнорир. все: продолжать операцию, пропуская такие же ошибки.

Текущая ошибка будет добавлена в Список ошибок кодов ошибок, которые будут автоматически пропущены после определённого количества попыток (задаётся параметрами) без ожидания выбора пользователя.

Обновить: обновить список устройств, обновить дескриптор диска. Используйте соответствующий дополнительный параметр для автоматического обновления после каждой ошибки.

ATA Reset: выполнить программный сброс ATA soft reset. Доступно только, если диск открыт через ATA interface в DOS.

Параметры: параметры доступа к диску

Подтвердить, Отмена: используются для переменной %CONFIRM% в Скрипте обработки ввода-вывода