Spis treści · Praca · Odzyskiwanie danych

### Praca z uszkodzonymi dyskami

Jeśli istnieją problemy fizyczne (błędy wejścia-wyjścia, obce dźwięki, spadek wydajność, itd.) zaleca się zgłoszenie do specjalistów posiadających specjalistyczny sprzęt. Dalsze prace z dyskiem (nawet przy uruchamianiu) mogą pogorszyć problem i spowodować całkowitą niezdolność odzyskiwania danych. Więc wszelkie dalsze próby są na własne ryzyko. W każdym razie jest to możliwe tylko wtedy, gdy oprogramowanie ma dostęp do urządzenia (zawartość jest czytelna), a rozmiar disku jest prawidłowo wykrywany (patrz Instalacja i uruchamianie).

#### Błędy logiczne

Niektóre błędy mogą wynikać z przyczyn zewnętrznych: złe styki, nieoczekiwana utrata lub rozłączenie zasilania, itp. Jeśli sektor nie jest całkowicie lub nieprawidłowo zapisany, urządzenie zgłasza błąd podczas odczytu tego sektora, nawet jeśli nie ma fizycznego uszkodzenia (złe oprogramowanie). Urządzenie działa normalnie z wyjątkiem błędów podczas odczytu kilku sektorów. W takim przypadku należy naprawić źródło problemu (sprawdzić, czy styki płytki drukowanej nie są utlenione, wymienić przewody itp.) I kontynuować bezpieczny dostęp do urządzenia, jeśli sytuacja się nie pogorszy (niektóre błędy oprogramowania mogą nadal pozostać). Oczywiście nie dotyczy to przypadków, w których nastąpiło trafienie, urządzenie reaguje wolno itp. W każdym razie bezpieczniej byłoby wykonać kopię całego urządzenia przed kontynuowaniem odzyskiwania.

#### Klonowanie urządzeń

Zdecydowanie zaleca się najpierw sklonować uszkodzone urządzenie i kontynuować pracę z kopią.

Podczas odzyskiwania danych może wystąpić wiele prób dostępu do dysku: oprogramowanie zwykle skanuje całe urządzenie, następnie ponownie analizuje niektóre struktury na dysku, a następnie ponownie odczytuje dane podczas rzeczywistego odzyskiwania; można również wypróbować inne ustawienia i oprogramowanie. Powoduje to ciągłe odczytywanie urządzenia i coraz bardziej uszkadza problematyczne urządzenie. Wykonanie kopii sektorowej (klon) eliminuje ten problem, uszkodzone urządzenie jest odczytywane tylko raz.

W DMDE możesz użyć narzędzia Kopiuj sektory, aby sklonować urządzenie.

#### Specjalne środowisko i ustawienia

Zazwyczaj system operacyjny może aktywnie oddziaływać na urządzenie, powodując dodatkowe uszkodzenia i zakłócając jego normalne działanie (oprócz nieumyślnego nadpisania utraconych danych). Zalecenia dotyczące wyboru systemu operacyjnego znajdują się w sekcji Instalacja i uruchomienie.

Zalecane jest również używanie trybu the mode IO SCSI (w Windows / Linux lub ATA Interface w DOS), ponieważ jest on szybszy i mniej agresywny.

Jeśli nie ma sposobu, aby uniknąć korzystania z systemu operacyjnego zakłócającego normalne działanie dysku, w ostateczności można tymczasowo "wyłączyć" tablicę partycji. W DMDE można to zrobić za pomocą polecenia MBR Off / GPT Off w oknie Partycje, następnie Zastosuj i zrestartuj system operacyjny lub ponownie podłącz dysk. Później możesz w podobny sposób "włączyć" tablicę partycji na dysku (MBR On / GPT On).

#### Jeśli klonowanie jest niemożliwe

Czasami stan urządzenia nie pozwala na pełne klonowanie. Pełna kopia może zająć nieracjonalnie dużo czasu, ale musisz odzyskać tylko niektóre ważne pliki. W takim przypadku możesz spróbować odzyskać dane bez wykonywania pełnego skanowania.

DMDE umożliwia otwieranie woluminów i znajdowanie niektórych plików bez wstępnego pełnego skanowania. Możesz spróbować otworzyć wolumin, jeśli jest widoczny w oknie Partycje zaraz po wybraniu urządzenia. Możesz także spróbować otworzyć woluminy, gdy tylko pojawią się w wynikach pełnego skanowania, bez czekania na jego zakończenie. Pamiętaj, aby zapisać wyniki skanowania, aby uniknąć ponownego skanowania w przyszłości w przypadku awarii. Otwórz wolumin i najpierw odzyskaj najważniejsze pliki i sprawdź, czy można je otworzyć / odtworzyć.