Содержание · Работа · Меню · Сервис

### Копировать секторы

Работа с повреждёнными дисками Открытие образов дисков

Инструмент для создания и заливки образов дисков, клонирования дисков, создания дампов.

Если в качестве места для записи указан файл, будет создан файл-образ.

Если вместо этого в качестве места для записи указан диск/раздел, то запись выполняется непосредственно на диск, все данные на целевом диске будут перезаписаны, а файловая система будет стерта.

Если производится запись на диск, содержащий потерянные данные (например, применяется патч), это может привести к дальнейшей потере данных.

#### Источник и место для записи

Диск | Выбор диска, тома, образа, массива RAID в качестве источника/места для записи
Раздел | Выбор раздела в качестве источника/места для записи (Диск - для смены устройства). Чтобы целиком выбрать текущий диск или массив, следует указать верхний пункт в списке разделов
Файл | Использовать файл в качестве источника/места для записи
Редактор | Использовать объект, открытый в Дисковом редакторе, в качестве источника
Выделение | Использовать выделенный в дисковом редакторе блок в качестве источника

Поля ввода Начальный сектор/байт, Конечный сектор/байт, Число секторов/Размер в байтах заполняются автоматически при выборе источника/приемника с помощью кнопки. Если в качестве источника выбран Файл или Редактор, то значения полей указываются в байтах.

Можно вручную задать диапазон для копирования внутри источника и начальное смещение для приемника. Начальный сектор источника копируется в Начальный сектор приёмника независимо от направления копирования. При выборе раздела начальный сектор задаёт смещение относительно начала раздела (не устройства).

Кнопка Разделить позволяет разделить файл назначения на части. При этом также создается файл конфигурации RAID raidinfo.ini для последующего открытия раздробленного образа или для продолжения записи образа (открыть или указать с помощью опции Диск - Образы дисков / Логи).

С помощью кнопки Диск в качестве источника или приёмника также можно выбрать файл (образ диска). В этом случае можно указать параметры копирования, доступные только для диска.

Если в качестве источника используется Редактор или Выделение, некоторые логические ошибки (такие как недопустимые номера кластеров или секторов) игнорируются без вывода сообщений.

#### Параметры

Лог-файл содержит отчёт о скопированных секторах и ошибках при копировании. Если в качестве источника выбран Раздел, номера секторов в логе указываются относительно начала диска (а не раздела).

Опция "использовать лог для продолжения" позволяет пропустить уже скопированные секторы (опция доступна только в Professional Edition). В частности, если настройки копирования и параметры не изменены, то при новом запуске копирование будет продолжено с последней позиции. Также возможно копирование в несколько проходов с уменьшением перескока на бэдах, предварительное копирование важных областей, копирование в разных направлениях.

Если изменить параметры ввода-вывода (уменьшить прыжок через секторы, увеличить число автоповторов с 0 или уменьшить размер буфера ввода-вывода при 0 повторов), то при новом запуске начнётся копирование секторов, пропущенных раннее из-за перескока на бэдах.

Опция "Повторить копирование плохих секторов лога" (доступно только в Professional Edition) - для повторного копирования сбойных секторов, когда скопированы все пропущенные секторы. При каждом запуске копирование сбойных секторов начинается сначала, продолжение невозможно.

Сбросить лог, когда скопировано число секторов: принудительный сброс отчёта на диск (обновление лог-файла) каждый раз после копирования указанного числа секторов.

Кнопка "Параметры" позволяет настроить параметры ввода-вывода для обработки ошибок (повторы, перескоки на бэдах и др.)

Обратный ход: копирование в направлении от конца к началу. Используется для создания образа при проблемах с диском.

В два потока: выполнение чтения и записи в параллельных потоках для увеличения скорости. Не следует использовать опцию для копирования дисков с ошибками.

Поле ввода Продолжить с сектора/байта определяет позицию, начиная с которой будет продолжено копирование. Позиция указывается относительно начала источника. В случае обратного хода копирование начнётся перед указанной позицией и продолжится в направлении к началу (например, если установлено значение 10, то скопируется сектор 9 и далее к началу).

Опция Заблокировать источник при копировании блокирует тома источника, запрещает работу с файловой системой, чтобы предотвратить изменения во время копирования (только в Windows).

##### Меню

Сохранить/Загрузить: сохранить/загрузить настройки в файл/из файла.

Экспортировать лог в ddrescue mapfile: конвертировать лог-файл в формат файла ddrescue mapfile.

Экспорт плохих и пропущенных диапазонов из журнала: получить список плохих и нескопированных секторов. В дальнейшем список можно использовать для получения информации о поврежденных файлах, расположенных в плохих секторах (см. Восстановление данных).