Spis treści · Praca · Menu · Dysk

## Parametry We/Wy dysku

Okno dialogowe We/Wy Skrypt obsługi We/Wy

### Interfejs

Sposób dostępu do dysku/woluminu (może być ustawiony przy wyborze urządzenia).

RW Access: otwórz urządzenie z uprawnieniami do zapisu (specyficznymi dla systemu operacyjnego).

Zezwól na zapis: włączyć operacje zapisu dla urządzenia (globalny tryb tylko do odczytu musi być wyłączony).

IO FILE: użyj domyślnych funkcji systemu operacyjnego, aby uzyskać dostęp do dysków (najbardziej kompatybilny, ale może nie być optymalny dla awarie dysków, nie są obsługiwane w systemie DOS dla dysków)

IO SCSI (OS Windows, Linux): użyj sterownika SCSI (niższego poziomu, zalecanego, aby zmniejszyć liczbę prób wejścia/wyjścia systemu operacyjnego i ominąć niektóre blokady zapisu systemu operacyjnego)

IO ATA (OS Windows): użyj sterownika ATA

Overlapped: użyj nakładających się operacji wejścia/wyjścia w systemie operacyjnym Windows (niepraktyczne zastosowanie, niezalecane)

#### DOS

- ATA Interface (bezpośredni dostęp, korzystny sposób do uszkodzonych urządzeń, patrz wymagania)

  ATA Interface | Dla HDD/SSD
  ATAPI Interface | Dla CD/DVD
  use DMA | Szybszy dostęp DMA dla ATA (Professional Edition tylko)
  use LBA48 | Aby uzyskać dostęp do ponad 128 GiB
  raw CD access | Aby uzyskać dostęp do nie-cyfrowych CD

- BIOS Services

  Old BIOS Service | CHS dostęp do 8.4GB
  Ext BIOS Service | LBA dostęp

- DOS Services

  DOS Int 25/26 | DOS funkcje
  Win9x-FAT32 Calls | Nowe DOS funkcje
  MSCDEX Services | Dla CD/DVD

- DOS ASPI (access for SCSI, USB, and other devices if ASPI drivers are present)

### Błędy We/Wy

Sposób obsługi błędów wejść/wyjść.

Pomiń błędy We/Wy. Jeśli wystąpi błąd i opcja ta jest zaznaczona, to pracy We/Wy w dalszym ciągu po określonej ilośća ponowny prób. W przeciwnym wypadku po szeregu prób operacja zostanie zawieszone do wyborza użytkownika w oknie dialogowym We/Wy.

Lista błędów: określ listę kodów błędów (oddzielonych przecinkami), które zostaną pominięte po włączeniu powyższej opcji pomijania. Gdy użytkownik wybierze opcję „Ignoruj wszystkie” w oknie dialogowym We/Wy, odpowiedni kod błędu zostanie dodany do tej listy. Jeśli lista jest pusta, wszystkie błędy zostaną pominięte.

Nie czekaj, jeśli urządzenie nie jest gotowe. Jeśli opcja jest zaznaczona, to operacja We/Wy trwa nawet wtedy, gdy urządzenie nie jest gotowe. W przeciwnym wypadku reakcja użytkownika jest wymagane (okno dialogowe We/Wy).

zawsze: odnoszą się do przyszłych działań.
teraz: odnoszą się do bieżącej działalności.

Ilość ponowny prób przy błędzie CRC. Ilość dodatkowych prób We/Wy przed przejściem w tryb gotowości do reakcji użytkownika lub kontynuowanie pracy.

Wartość zero (0) oznacza brak dodatkowych prób, niniejszym reszty sektorów bloku po błędzie nie będą odczytywane do bufora We/Wy, a nawet więcej, cała zawartość bufora We/Wy może być niezdefiniowana w przypadku błędu dla niektórych urządzeń/sterowników.

Jeżeli wartość jest różna od zera to sektory są ponownie przeczytać jeden po drugim, aż do spotkania sektora błąd. Sektor zawierające błąd jest odczytu do liczby prób lub sektor jest odczytywany pomyślnie.

Zwiększenie liczby powtórzeń zwiększa się procent danych odczytanych ale zmniejsza żywotność urządzenia ze względu na duże obciążenie.

Ilość ponowny prób przy błędzie Seek. To samo dla błędow typu "sektor nie został znaleziony".

Błędu wejścia zakłada się błędu poszukiwania, jeśli zawartość bufora We/Wy nie zmienił się po We/Wy (lub jest wypełniony zerami). Zazwyczaj błędy poszukiwania znacząco spowolnić We/Wy i nie podlegają odzyskiwalny po dodatkowych prób.

Wzór do reprezentowania uszkodzonych sektorów (hex): 4-bajtowa wartość szesnastkowa (little-endian) do wypełnienia bufora danych podczas odczytu uszkodzonych sektorów (przy błędach we/wy).

Skakać przez sektory po błędzie. Liczbę sektorów, aby pomijać po nieodwracalne napotyka błąd.

Pominięte sektory będą wypełnione wartości. Jeśli istnieją obszary kolejnych uszkodzonych sektorów, to pomijanie znacznie skraca ładowanie urządzenia. Niniejszym procent danych odczytanych zmniejszy się, jeżeli są indywidualne uszkodzonych sektorów.

Czytać wstecz po skoku. Czytaj pominięte sektory do tyłu, źle spotkania uszkodzonego sektora.

Opcja jest niedostępna, jeśli liczba sektorów, aby przejść jest zbyt duży. Funkcja poprawia jakość odtwarzania danych po sektorach pomijanie jest używany.

Wzorzec do reprezentowania pominiętych sektorów (hex): 4-bajtowa wartość szesnastkowa (little-endian) do wypełnienia bufora danych dla pominiętych / przeskoczonych sektorów.

### Dodatkowe parametry

Ilość sektorów w buforze We/Wy. Maksymalną liczbę sektorów przekazywane w formie jednego bloku We/Wy.

Timeout, msec. Czas (w milisekundach) oczekiwania na odpowiedź urządzenia (tylko DOS ATA Interface).

SCSI timeout, s. Limit czasu dla SCSI sterownik We/Wy. (tylko interfejs IO SCSI).

Zaktualizuj uchwyt urządzenia / listę urządzeń w przypadku błędu: może być potrzebne, jeśli urządzenie zostało odłączone.

Ponów operację We/Wy na połączeniu urządzenia: automatycznie wznowić działanie po ponownym podłączeniu urządzenia (tylko GUI systemu Windows).

ATA soft reset, jeśli zajęty. Wykonaj ATA soft reset, jeśli urządzenie jest zajęte, po przekroczeniu tego limitu (tylko DOS ATA Interface).

Timeout ATA soft reset, ms. Czas oczekiwania na gotowość urządzenia po ATA soft reset (tylko DOS ATA Interface).

Skrypt... Skrypt obsługi We/Wy

SMART: show SMART report.