Содержание

# Установка и запуск

Системные требования Активация Настройки Языки

Внимание! При сомнениях в физической исправности диска (ошибки ввода-вывода, медленная работа, и т.д.) рекомендуется обращение к специалистам - см. раздел Работа с поврежденным диском.

Если диск недоступен в macOS, см. дисковый доступ в macOS.

Если устройство имеет неверный размер - см. Неверный размер диска.

Внимание! Ничего не записывайте на исходный диск, где находятся потерянные данные. Запуск системы и программ должен выполняться c другого диска, восстановление данных также должно производиться только на другой диск, иначе данные могут быть полностью уничтожены.

Настоятельно рекомендуется как минимум отмонтировать диск, содержащий потерянные данные (удалить букву диска в Windows), или использовать специальную операционную систему (ОС-среду) с минимальным доступом к диску.

## ОС-среда для восстановления данных

Крайне рекомендовано работать в системе, которая не пытается лишний раз читать и тем более писать на диски. Можно использовать "живые" загрузочные диски (LiveCD/USB) на базе Linux или специальных систем типа WinFE на основе Windows, где минимизирован доступ к дискам. Либо создать загрузочный диск DOS для клонирования дисков, доступных в режиме IDE.

Для работы таких систем рекомендуется выключить опцию "быстрая загрузка" и включить опцию "USB legacy mode" в настройках BIOS/UEFI. Для загрузки также может потребоваться отключение режимов Secure Boot и UEFI (переключение в режим Legacy BIOS).

## Установка

Для установки/переустановки и запуска программы необходимо извлечь все файлы программы в отдельную папку (можно на сменном носителе) и запустить dmde.exe или dmde. Обновления выполняются так же, как и первоначальная установка.

Для работы с дисками необходимы права администратора/суперпользователя. Если необходимо запустить программу без прав администратора только для работы с образами дисков, добавьте параметр notadmin=1 в файл настроек dmde.ini.

Для получения дополнительной информации см. раздел "Операционные системы" далее (Windows / Linux / MacOS / DOS).

Для удаления программы достаточно удалить извлеченные файлы и папки.

## Операционные системы

### Windows Vista/7/выше

В случае запроса SmartScreen нажмите "Подробнее" и подтвердите запуск программы.
Для запуска от имени администратора используйте меню правой кнопки (клик по значку программы) или подтвердите повышение прав пользователя.
Внимание! Для работы с дисками более 2 ТБ должны быть установлены последние версии драйверов контроллера.

### Windows 2K/XP

Для запуска в Windows 2K/XP войдите в систему под аккаунтом администратора.
Внимание! Для работы с дисками более 128 ГБ необходима версия Windows 2K с установленным пакетом обновления SP4 и включённой поддержкой LBA48 в реестре, либо версия Windows XP с пакетом обновления SP2 (поддержка LBA48 включена по умолчанию). Windows 2K/XP не поддерживает диски более 2 ТБ за исключением специально предназначенных USB-боксов

### Windows 98/ME

Внимание! Без специальных патчей Windows 9x/ME неверно работает с дисками более 128 ГБ.
В этом случае перезагрузите компьютер в режиме MS-DOS и используйте версию для DOS для доступа к дискам через BIOS или ATA-интерфейс, либо загрузите другую ОС.

### Linux

Информацию о запуске программного обеспечения от имени пользователя root см. в документации к вашей операционной системе. Обычно для этого нужно открыть Терминал или запустить эмулятор терминала (Konsole, Gnome-terminal и т. д.), перейти в папку с программой и выполнить sudo ./dmde, или сначала войти в систему как root с помощью su, а затем запустить /.dmde.

При необходимости установите для файла dmde разрешение на запуск (команда chmod 755 ./dmde). Для запуска 32-разрядных версий программы в 64-разрядных ОС может понадобиться установка дополнительных библиотек (например, в Ubuntu можно установить необходимый пакет libc6-i386 с помощью команды sudo apt-get install libc6-i386).

### MacOS

Поскольку современные версии macOS пытаются предотвратить прямой доступ к диску и менее способны обрабатывать неисправные диски, рекомендуется использовать другие операционные системы. Если у вас нет другого компьютера или вы не можете подключить к нему диск, попробуйте создать и загрузить Ubuntu LiveUSB, следуя инструкции.

Если не удается получить доступ к диску в macOS, попробуйте отмонтировать диск с помощью системной Дисковой утилиты (Disk Utility). Другой вариант - создать образ диска в файл с помощью Дисковой утилиты и затем работать с образом.

Если macOS блокирует запуск приложения, используйте меню правой кнопки мыши (или Ctrl+Click) - Открыть или перейдите в "Системные настройки", выберите "Безопасность и конфиденциальность" и нажмите "Все равно открыть": Безопасное открытие приложений на компьютере Mac

В macOS программу можно запустить непосредственно из пакета .dmg. Однако в этом случае она не сможет сохранить свои настройки в своей папке. То же самое может произойти и с извлечённым приложением, поскольку macOS запускает приложения, полученные из Интернета, из рандомизированной папки. В этом случае программа предложит сохранить настройки и ключи в каталоге поддержки приложений по умолчанию текущего пользователя.

Для возможности портативного запуска (для хранения настроек прямо в папке программы) можно скопировать все файлы приложения из пакета .dmg, включая файл dmde.ini, в отдельную папку. Если вы сначала извлекли файлы (а не скопировали-вставили их), вам также необходимо снять атрибут карантина с помощью команды в Терминале
xattr -r -d com.apple.quarantine dmde.app
или просто
xattr -cr dmde.app

Консольную версию программы также можно запустить от имени пользователя root из терминала, см. инструкции для Linux выше. Поскольку консольные приложения в macOS не могут быть подписаны, вы можете использовать следующую команду в Терминале, чтобы обойти ограничения при запуске приложения, загруженного из интернета:
xattr -cr package-name.dmg

### DOS

При проблемах с некоторыми видеокартами следует поменять значение параметра biosoutput=0 в файле dmde.ini на: biosoutput=1

Если при запуске программного обеспечения возникает ошибка, возможно, проблема связана с менеджером расширенной памяти. Попробуйте использовать старый менеджер памяти, запустив пакетный файл dmde_dpo.bat, однако будет доступен меньший объем памяти.

Возможно использование DMDE как на обычном разделе, поддерживаемом DOS, так и на загрузочном диске DOS, что может помочь при проблемах с использованием конкретного диска. Диски SATA должны быть переведены в IDE-совместимый режим в настройках BIOS для непосредственного ATA-доступа. SCSI-, USB- и другие утройства могут быть доступны через специальный драйверы DOS или с использованием функций BIOS, если они поддерживаются.

Некоторые файлы для создания загрузочных дисков DOS доступны на сайте ПО в разделе Дополнительные файлы для загрузки.

#### Загрузочная дискета

Чтобы создать загрузочную дискету, скачайте и распакуйте образ FDD. Записать образ на дискету можно с помощью функции Копировать секторы - укажите образ в качестве файла-источника и дискету как устройство-место для записи. Различное ПО также позволяет создавать ISO-образы для загрузочных CD на основе образа FDD.

#### Загрузочный диск DOS

Загрузка с конкретного устройства должна поддерживаться в BIOS (см. загрузочное меню BIOS). Для создания загрузочного USB/HDD необходим свежеотформатировнный основной раздел FAT16/FAT32 на диске. Нестандартные диски или разделы не поддерживаются (диски без MBR, 3 ТБ+, и т.д.).

0. Для наибольшей совместимости сначала опционально обнулите диск, затем инициализируйте как MBR и создайте и отформатируйте основной раздел FAT средствами ОС (Управление дисками Windows).
1. Cкачайте Пакет FreeDOS (раздел сайта "дополнительные файлы для загрузки") и извлеките все файлы непосредственно в корневую директорию раздела FAT.
2. Откройте диск как физическое устройство в DMDE и используйте команду Прописать загрузочные секторы... в меню окна Разделы, чтобы сделать раздел загрузочным (при последующем запросе укажите корневую директорию на данном диске в качестве источника загрузочных секторов). Примените изменения и выйдите из DMDE.
3. Скачайте DMDE для DOS и распакуйте в созданный раздел FAT.
4. Используйте загрузочное меню BIOS / BIOS setup для загрузки с выбранного диска. В современных системах UEFI может понабодиться включить режим "BIOS legacy", отключить опцию "secure boot", переключить USB и другие устройства в режим "legacy" (совместимости).

## Неверный размер диска

Не следует работать с диском, объем которого определяется неверно. Для жестких дисков или неправильно подключенных устройств иногда можно решить проблемы, связанные с неправильным размером, самостоятельно - см. руководство из внешнего источника.

- Перемычка ограничения объёма установлена неверно (размер ограничен 32 ГБ)
- HPA применено некорректно. Размер обычно становится меньше на 1 TБ (типично для некоторых мат. плат GIGABYTE). Программы для восстановления объёма: HDD Capacity Restore Tool (Windows), hdparm (Linux), HDAT2, MHDD, Victoria (DOS)
- В OS нет поддержки больших дисков - см. ниже
- Неправильные драйверы для контроллеров SATA/USB (поддержка 3TB+ некорректна). Размер обычно виден меньше на 2.2 ТБ. Следует обновить драйверы
- USB-бокс / другой адаптер не имеет корректной поддержки 3TB+. Следует заменить адаптер или присоеднить устройство напрямую
- Нулевой объем диска или совсем малый размер SD-карты или USB-накопителя: устройство недоступно, следует обратиться к специалистам