Содержание · Работа · Меню · Сервис

### Виртуальная реконструкция файловой системы

Используйте меню Сервис · Все найденные / виртуальная ФС... для виртуальной реконструкции структуры директорий и подготовки найденных и удалённых данных для восстановления. Вы можете повторить реконструкцию (или использовать кнопку Больше/Меньше результатов), чтобы включить в реконструированный том больше или меньше файлов.

При реконструкции используются результаты Полного сканирования (если оно было выполнено).

Быстрое сканирование тома (чистые результаты ФС)

Данная опция предоставляет результаты только в пределах исходной файловой системы (без дополнительно найденных фрагментов файловой системы). Для незначительно поврежденных или исправных файловых систем (например, при поиске удаленных файлов) этот параметр обычно обеспечивает достаточные и наиболее точные результаты.

#### FAT/exFAT

Пересканировать текущую файловую систему

Полностью просканировать том, если требуются только результаты в рамках текущего формата ФС и полное сканирование не выполнено.

Реконструкция "по умолчанию"

Использовать результаты Полного сканирования.

Настройки использования таблиц FAT ("Параметры")

Таблицы FAT содержат цепочки кластеров для сборки фрагментированных файлов и директорий. После тестирования программа выбирает вариант использования таблиц. Однако, можно попробовать разные параметры для улучшения реконструкции и результатов восстановления данных в целом или отдельных файлов.

Можно выбрать, какая из таблиц будет использоваться (FAT1 или FAT2), или полностью отключить использование таблиц (не использовать FAT-таблицы). Опция проверять блоки (не использовать плохие секторы) может позволить исключить неправильные цепочки, если таблицы повереждены частично. ExFAT имеет только одну таблицу FAT, при этом она не тестируется (значения в таблице корректны только для цепочек фрагментированных файлов).

#### Остальные ФС (кроме FAT)

Реконструкция "по умолчанию", меньше (--) или больше (++) результатов

Использование результатов Полного сканирования. Можно уменьшить/увеличить число результатов реконструкции кнопками -- и ++. Цветовой индикатор условно показывает качество и количество выбранных результатов (чем больше дополнительных результатов, тем хуже их качество).

Дополнительные параметры

Дополнительные параметры предназначены, в основном, для специалистов для улучшения реконструкции файловой системы при её значительных повреждениях.

Номера MFT (NTFS)

Фильтрация файлов по номерам MFT для частичной реконструкции (в случае если полная реконструкция невозможна из-за недостатка памяти).

улучшить слияние INDX

Предотвратить возможное неправильное слияние ветвей каталогов (учитывая метки времени).

автообработка INDX (NTFS)

Улучшенная (более медленная) реконструкция структуры каталогов с использованием информации из INDX'ов поверх отсутствующей информации из MFT (полная обработка - принудительная обработка INDX'ов).

обработать журнал FS (NTFS)

Включить смещенные (NTFS)

Учёт смещённых записей MFT (необходимо Полное сканирование).

Включить доп. найденные (NTFS)

Включение дополнительно найденных файлов (возможно наличие мусора, однако, могут найтись некоторые потерянные файлы).

Включить тех. записи

Включение в результаты специальных записей для анализа.

Фрагменты ФС тома

Вручную выбрать фрагменты ФС (найденные Полным сканированием) для использования в реконструкции. Фрагменты сгруппированы по вероятности принадлежности к открытому тому:
Наилучшие, Корректные - наиболее вероятно и вероятно принадлежащие открытому тому
Связанные - вероятно относящиеся к другим вариантам этого тома (см. Полное сканирование),
Неизвестные - не отнесенные ни к одному из томов,
Сторонние - вероятно принадлежащие другим томам,
Мелкие (найденные дополнительно) - слишком мелкие для определения принадлежности к тому,
Недопустимые - не подходящие открытому тому по параметрам ФС.

##### ReFS

В ReFS v3 любой узел директории содержит идентификатор тома. Другие узлы в списке фрагментов FS - это узлы с идентификатором тома, отличающимся от ид. открытого тома.

В корректной ФС верхние узлы содержат ссылки на все остальные узлы (промежуточные и конечные). При любом изменении ReFS записывает новые версии узлов в новом расположении и обновляет ссылки, так что на диске может быть множество старых узлов директорий без ссылок. Однако в поврежденной FS среди них могут быть также потерянные узлы. Поэтому по умолчанию старые узлы также обрабатываются и используется контроль версий файлов для исключения старых ссылок на файлы (если не используется опция включить все записи старых файлов).