Содержание · Работа · Меню · Диск

## Управление разделами

Инструмент для просмотра, поиска разделов и открытия томов диска, а также для базового управления разделами на дисках с разметкой MBR и GPT. Другие стили (например, гибридная, динамическая) не поддерживаются, при этом разделы могут быть показаны как найденные.

Внимание! Любые изменения на диске могут привести к дальнейшей потере данных (подробнее)

Для разрешения изменений должна быть включена опция Расшир. Все изменения остаются виртуальными, пока не будут записаны с помощью кнопки Применить или команды контекстного меню Применить разметку. Операции записи должны быть подтверждены или разрешены с помощью опции Разрешить запись в параметрах устройства. См. также раздел Управление изменениями.

Управление разделами поддерживает опрерации, которые изменяют только таблицы разделов и загрузочные секторы, не затрагивая содержимое разделов: удаление и восстановление разделов, восстановление загрузочных секторов из их копий и другие базовые операции.

### Окно "Разделы"

При включении опции найдено отображаются потерянные и удалённые разделы (выполняется экспресс-поиск). Тщательный поиск выполняется по команде Полное сканирование.

Чтобы не запускался экспресс-поиск разделов по умолчанию, следует отключить опцию Показать разделы при открытии диска или сборке массива.

При открытии тома из результатов Полного сканирования, том добавляется в список найденных разделов диска и может быть вставлен в таблицу разделов, если не поврежден.

Другие опции отображения:

- таблицы: показать таблицы AMBR и GPT
- GiB: отображать размеры в двоичных единицах
- подробно: отображение нескольких строк на раздел в соответствии с источником информации.

(A) - признак активности (загрузочного) раздела (колонка Разделы).

Индикаторы показывают наличие соответствующих структур:

- T – таблица разделов
- E – элемент таблицы разделов
- B – загрузочный сектор тома
- C – копия загрузочного сектора/таблицы GPT
- F – основные структуры ФС (например, начальная запись MFT для NTFS);
- f – MFTMirr для NTFS;
- x – соответствующая структура отсутствует или повреждена;

Найденные ошибки выделяются красным цветом. В случае некорректной/нестандартной разметки корректное отображение не гарантировано. Некоторые ошибки в разметке можно исправить удалением и обратной вставкой разделов. До DMDE версии 3.8 основные структуры ФС FAT (индикатор F) тестировались только при открытии тома.

Кнопка Меню показывает список операций, доступных для выбранного раздела или всего диска.

#### Открыть том

Открытие тома для просмотра и восстановления файлов.

#### Открыть параметры тома

Просмотр и ручное редактирование пераметров тома перед открытием.

#### Показать буквы томов

Показать буквы разделов, назначенные ОС в данный момент.

#### Полное сканирование

Запустить Полное сканирование или загрузить его результаты из файла.

#### Создать образ/клон

Вызвать окно копирования секторов для создания образа или клонирования раздела.

#### Вставить раздел (Undelete)

Вставить найденный том в таблицу разделов. Лишние, ошибочные разделы могут мешать вставке, поэтому они должны быть предварительно удалены. Полностью неправильную разметку можно сбросить, применив команду Сигнатура загрузочного сектора к первому пункту списка разделов. Добавлять разделы следует последовательно от начала диска к концу.

#### Удалить раздел

Удалить существующий раздел диска или лишнюю таблицу разметки.

#### Создать RAW раздел

Создать неотформатированный (RAW) раздел диска в неразмеченной области. При отсутствии ошибок в разметке диска для создания и удаления разделов рекомендуется использовать только штатные средства операционной системы.

#### Восстановить загрузочный сектор из копии

Заменить повреждённый загрузочный сектор резервной копией.

#### Активность загрузочного раздела

Сброс или включение признака активности (A) загрузочного раздела.

#### Сигнатура загрузочного сектора (MBR On/Off)

Сброс или установка сигнатуры загрузочного сектора (0xAA55).

#### Снять MBR + GPT сигнатуры (GPT Off)

Снять сигнатуры загрузочного сектора (0xAA55) и GPT таблиц (EFI PART).

#### Выставить MBR + GPT сигнатуры (GPT On)

Выставить сигнатуры загрузочного сектора и GPT. Доступно только на GPT-дисках после снятия.

#### Прописать загрузочные секторы

Создать Загрузочный диск DOS.

#### Отменить действие

Отменить предыдущее действие.

#### Повторить действие

Повторить отменённое действие.

#### Отменить изменения разметки

Откатить все изменения в разметке.

#### Отменить все изменения

Отменить все непримененные изменения.

#### Загрузить из файла

Загрузить разметку либо информацию отката из файла. Подробнее - см. Изменения.

#### Сохранить текущую разметку в файл

Сохранить резервную копию текущей разметки в файл. Доступно только если диск размечен и нет непримененных изменений.

#### Применить разметку

Записать на диск изменённую разметку. Подробнее - см. Применение изменений.