Spis treści

# Instalacja i uruchamianie

Wymagania systemowe Aktywacja Ustawienia Jezyki

Uwaga! W przypadku wątpliwości, co do stanu fizycznego dysku (błędy wejścia-wyjścia, spadek wydajność, itd.) zaleca się zgłoszenie do specjalistów - zobacz sekcję Praca z uszkodzonymi dyskami.

Jeśli urządzenie nie jest dostępne w systemie macOS zapoznaj się z dostępem do dysku w systemie macOS.

Jeśli urządzenie ma nieprawidłowy rozmiar, zapoznaj się z sekcją Nieprawidłowy rozmiar disku.

Uwaga! Nie pisz nic do źródła dysku, gdzie utracone dane są położone. Użyj innego dysku, aby załadować system operacyjny, zainstalować lub uruchomić oprogramowanie oraz odzyskać dane, w przeciwnym razie może zostać usunięte bezpowrotnie.

Zdecydowanie zaleca się przynajmniej odmontowanie dysku zawierającego utracone dane (usunięcie litery dysku w systemie Windows) lub skorzystanie ze specjalnego systemu operacyjnego (środowiska OS) z minimalnym dostępem do dysku.

## Środowisko OS do odzyskiwania danych

Zdecydowanie zaleca się pracę w systemie z minimalnym dostępem do dysku (szczególnie w trybie zapisu). Można używać bootowalnych dysków LiveCD/LiveUSB opartych na Linux lub specjalnego środowiska, takiego jak WinFE oparte na Windows, w którym dostęp do dysku jest zminimalizowany. Można też utworzyć dysk bootowalny DOS aby sklonować dyski dostępne w trybie IDE.

Aby zapewnić jak największą zgodność z takim środowiskiem, zaleca się wyłączenie opcji "szybkiego rozruchu" i włączenie trybu "USB legacy" w BIOS-ie/UEFI. Aby uruchomić system z dysku Live, konieczne może być również wyłączenie funkcji Secure Boot i trybu UEFI (przełączenie na tryb Legacy BIOS).

## Instalacja

Aby zainstalować/ponownie zainstalować i uruchomić program, wystarczy wypakować cały pakiet oprogramowania do jednego katalogu (może on znajdować się na nośniku wymiennym) i uruchomić dmde.exe lub dmde. Aktualizacje przeprowadza się w ten sam sposób.

Aby uzyskać dostęp do urządzeń w systemach Windows NT+, Linux i macOS, wymagane są uprawnienia administratora/superużytkownika. Aby uruchomić oprogramowanie bez uprawnień administratora, należy dodać parametr notadmin=1 do pliku dmde.ini.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją "Systemy operacyjne" poniżej (Windows / Linux / MacOS / DOS).

Aby odinstalować oprogramowanie, wystarczy usunąć wyodrębnione pliki i katalogi.

## Systemy operacyjne

### Windows Vista/7/wyżej

W przypadku żądania SmartScreen kliknij "Szczegóły" i potwierdź uruchomienie oprogramowania. Aby uruchomić program jako administrator kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu i użyć odpowiedniego komendy w menu kontekstowym lub potwierdzić zgłoszenie UAC.
Uwaga! Aby pracować z dyskami o pojemności przekraczającej 2 TB muszą być zainstalowane najnowsze wersje sterowników kontrolera.

### Windows 2K/XP

Aby skorzystać z programu należy zalogować się jako Administrator.
Uwaga! Aby pracować z dyskami o pojemności powyżej 128 GB trzeba Windows 2K SP4 i ręcznie włączyć w rejestrze wsparcie dla LBA48 lub Windows XP SP2 (wsparcie dla LBA48 jest włączone domyślnie). Systemy Windows 2K/XP nie obsługują dysków większych niż 2TB, z wyjątkiem dysków/urządzeń USB zgodnych z systemem XP.

### Windows 98/ME

Uwaga! Bez specjalnych łatek Windows 9x/ME obsługuje nieprawidłowo dyski powyżej 128 GB.
Aby uniknąć tego problemu uruchom komputer w trybie MS-DOS i użyj DMDE dla DOS by mieć dostęp do takich dysków przez BIOS lub interfejs ATA lub uruchom inny OS.

### Linux

Aby uzyskać informacje na temat uruchamiania oprogramowania jako użytkownik root, zapoznaj się z dokumentacją systemu operacyjnego. Zazwyczaj polega to na przejściu do terminala lub uruchomieniu emulatora terminala (Konsola, terminal Gnome itp.), przejściu do folderu programu i uruchomieniu sudo ./dmde, lub zalogowaniu się jako użytkownik root za pomocą su, a następnie uruchomieniu /.dmde.

Może być również konieczne ustawienie uprawnień wykonywania dla pliku dmde (chmod 755 ./dmde). Aby uruchomić 32-bitowe wersje oprogramowania w 64-bitowych systemach operacyjnych, może być konieczne zainstalowanie dodatkowych 32-bitowych bibliotek współdzielonych (np. uruchom polecenie sudo apt-get install libc6-i386 w Ubuntu, aby zainstalować pakiet libc6-i386).

### MacOS

Ponieważ współczesne wersje systemu macOS próbują uniemożliwić bezpośredni dostęp do dysku i są mniej zdolne do obsługi uszkodzonych dysków, zaleca się korzystanie z innych systemów operacyjnych. Jeśli nie masz innego komputera lub nie możesz podłączyć do niego dysku, możesz spróbować utworzyć i uruchomić Ubuntu LiveUSB, postępując zgodnie z instrukcją.

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do dysku w systemie macOS, możesz spróbować odmontować dysk za pomocą Narzędzia dyskowego (Disk Utility), aby uzyskać do niego dostęp. Inną opcją jest utworzenie obrazu dysku do pliku za pomocą Narzędzia dyskowego, a następnie praca z obrazem dysku.

Jeśli macOS blokuje aplikację, możesz użyć Control+klik / menu prawego przycisku myszy - Otwórz lub przejść do Preferencji systemowych, wybrać Bezpieczeństwo i Prywatność i kliknąć "Otwórz mimo to" dla zablokowanej aplikacji: Bezpieczne otwieranie aplikacji na komputerze Mac.

W systemie macOS program można uruchomić bezpośrednio z pakietu .dmg. Jednak w tym przypadku nie będzie mógł zapisać swoich ustawień w swoim folderze. To samo może się zdarzyć w przypadku wyodrębnionej aplikacji, ponieważ macOS uruchamia aplikacje pobrane z internetu z losowego katalogu. W takim przypadku program zaproponuje zapisanie ustawień i kluczy w domyślnym katalogu obsługi aplikacji bieżącego użytkownika.

Aby włączyć funkcję przenośnego uruchamiania (aby zapisać ustawienia bezpośrednio w folderze programu), możesz skopiować i wkleić wszystkie pliki aplikacji z pakietu .dmg, w tym plik dmde.ini, do osobnego folderu. Jeśli najpierw rozpakowałeś pliki (a nie kopiowałeś i wklejałeś), musisz również usunąć atrybut kwarantanny za pomocą polecenia w terminalu
xattr -r -d com.apple.quarantine dmde.app
lub po prostu
xattr -cr dmde.app

Możliwe jest również uruchomienie wersji konsolowej oprogramowania jako użytkownik root z terminala, patrz Instrukcje dla systemu Linux powyżej. Ponieważ aplikacji konsolowych w systemie macOS nie można podpisać, możesz użyć następującego polecenia w Terminalu, aby uniknąć ograniczeń podczas uruchamiania aplikacji pobranej z internetu:
xattr -cr package-name.dmg

### DOS

W przypadku problemów z wyjściem wideo może być konieczna zmiana wartości parametru biosoutput=0 w pliku dmde.ini na: biosoutput=1

Jeśli podczas uruchamiania oprogramowania wystąpi błąd, może to oznaczać problem z menedżerem rozszerzonej pamięci. Spróbuj użyć starego menedżera pamięci, uruchamiając plik wsadowy dmde_dpo.bat, jednak będzie mniej dostępnej pamięci.

Możesz użyć dmde w regularnie partycji obsługiwanej przez system DOS lub użyć DOS dysku startowego. Może to być pomocne w przypadku wystąpienia problemów z wykorzystaniem konkretnego dysku. Dyski SATA musi być przełączony w tryb IDE kompatybilny w ustawieniach BIOS dla bezpośredniego dostępu ATA. SCSI, USB i inne urządzenia mogą być dostępne za pośrednictwem specjalnych sterowników DOS lub korzystania z funkcji BIOS-u, jeżeli są one obsługiwane.

Niektóre pliki do tworzenia dysków startowych DOS są dostępne na stronie programu w sekcji Additional Downloads.

#### Startowy dyskietki

Aby utworzyć dyskietkę startową ściąganie i rozpakować FDD image. Można użyć funkcji kopiowania sektorów pisać obraz na dyskietkę. Użyj obrazu jako pliku źródłowego i FDD jako urządzenia docelowego. Obrazy ISO bootowalnej płyty CD mogą być również tworzone na bazie startowych obrazów FDD z pomocą innego oprogramowania.

#### Dysk startowy DOS

Ładowanie od konkretnego dysku musi być obsługiwany przez BIOS (patrz menu rozruchu systemu BIOS). Aby utworzyć bootowalną USB/HDD trzeba świeżo sformatowanej partycji podstawowej FAT16/FAT32 na dysku. Niestandardowe dysków/partycji nie są obsługiwane (nie MBR, 3TB +, itp.). Aby uzyskać największą zgodność, opcjonalnie najpierw wyzeruj dysk, a następnie zainicjuj dysk jako MBR i utwórz i sformatuj główną partycję FAT, używając standardowych środków systemu operacyjnego.

1. Pobierz FreeDOS Package i wyodrębnij pliki bezpośrednio do katalogu głównego partycji FAT.
2. Otwórz dysk jako urządzenie fizyczne w DMDE i użyj polecenia zapis sektorów startowych w menu partycji, aby utworzyć startowy urządzenia (określić lokalizację plików rozpakowanych jako źródło sektorów startowych). Zastosuj zmiany i zamknij dmde.
3. Pobierz DMDE dla DOS i rozpakuj na partycji FAT.

## Nieprawidłowy rozmiar dysku

Nie pracuj z dyskiem, którego rozmiar został nieprawidłowo wykryty. W przypadku dysków twardych lub nieprawidłowo podłączonych urządzeń czasami możliwe jest samodzielne rozwiązanie problemów związanych z rozmiarem - zapoznaj się z przewodnikiem z zewnętrznego źródła.

- Pojemność Ograniczenie Jumper jest niesłuszna (rozmiar disku jest ograniczona do 32 GB)
- HPA jest błędnie applyed. Rozmiar zwykle staje się mniej niż 1 TB lub podobne (typowe dla niektórych płyt głównych GIGABYTE). Spróbuj oprogramowania: HDD Capacity Restore Tool (Windows), hdparm (Linux), HDAT2, MHDD, Victoria (DOS)
- Brak obsługi dużych dysków na OS - zobacz poniżej
- Nieprawidłowe sterowniki dla kontrolera SATA/USB (nie poprawne wsparcia 3 TB+). Urządzenie jest wyświetlane tipically 2.2 TB mniej. Aktualizuj sterowniki
- Obudowa USB / adapter ma inną poprawną obsługę 3 TB+. Zmień adapter lub podłącz urządzenie bezpośrednio
- Wykryto rozmiar zerowy lub wykryto kartę SD lub pamięć USB o bardzo małym rozmiarze: urządzenie nie jest dostępne, zaleca się kontakt ze specjalistami